***ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ МБДОУ ДС №14 «Солнышко»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество** |
| 1 | Щит баскетбольный навесной | 2 |
| 2 | Ворота для игры в футбол | 2 |
| 3 | Лестница «рукоход» | 1 |
| 4 | Гимнастическаялестница | 1 |
| 5 | Стойки для прыжков в высоту, для подлезания | 4 |
| 6 | Винтовая стойка | 1 |
| 7 | Скамейки  | 4 |
| 8 | Стойка для метания в цель | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Дата**  | **Наименование инвентаря,****Оборудования и вентиляционных устройств**  | **Вид** **испытаний**  | **Результаты испытаний**  | **Подпись членов комиссии,****проводивших испытания** |
| 1 | 27.07.2016 | Гимнастическая стенка | Воздействие груза 200 кг на каждую перекладину под углом 75 градусов в течение 2 мин. | Каждая перекладина гимнастической стенки и ее каркас надежно закреплены, деформаций и трещин не обнаружено |  |
| 2 | 27.07.2016 | Канаты для лазания | Воздействие груза 200 кг в течение 5 мин. | Дефектов не выявлено |  |  | **Дата** | **Наименование****инвентаря,****оборудования и****вентиляционных устройств** | **Вид испытаний** | **Результаты испытаний** | **Подпись членов комиссии, проводивших****испытания** |
| 3 | 27.07.2016 | Гимнастические скамейки | Воздействие груза 200 кг на середину скамейки в течение 2 мин | Прогиб 1 см,Остаточных деформаций и трещин не обнаружено |  |
| 4 | 27.07.2016 | Тренажер «Турнео»,  | Воздействие груза 200 кг | Деформаций не выявлено |  |
| 5 | 27.07.2016 | Беговая дорожка | Воздействие груза 200 кг | Деформаций не выявлено |  |
| 6 | 27.07.2016 | Массажная дорожка | Воздействие груза 100 кг | Деформаций не выявлено |  |
| 7 | 27.07.2016 | Наклонная скамья | Воздействие груза 200 кг | Деформаций не выявлено |  |
| 8 | 27.07.2016 | Велотренажер | Воздействие груза 200 кг | Деформаций не выявлено |  |
| 9 | 27.07.2016 | «Степпер» | Воздействиегруза 200 кг | Деформаций не выявлено |  |
| 10 | 27.07.2016 | Батут для прыжков | Воздействиегруза 200 кг | Прогиб до 15 см.Остаточных деформаций и трещин не обнаружено |  |
| 11 | 27.07.2016 | Крупногабаритные модульные элементы | Воздействиегруза до 100 кг | Прогибыпосле снятия нагрузки приняли первоначальное положение. Остаточных деформаций не обнаружено |  |
| 12 | 27.07.2016 |  Кольца баскетбольные | Воздействиегруза до10 кг |  Дефектов не выявлено |  |
| 13 | 27.07.2016 | Куб мягкий | Воздействиегруза 100 кг | Дефектов не выявлено |  |
| 14 | 27.07.2016 | Стойки переносные (для прыжков) | Раскачиваниев течение 5 мин. | Дефектов не выявлено |  |